附件1

# 石笋镇顺利村试点示范村建设项目租购聘询价内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 包号 | 名称及规格 | 规格要求和基本条件（最高限价不能高于财评价） |
| 材 料 采 购 | 包一 | **水泥：**32.5级、42.5级 | 有营业执照；有产品合格证 |
| **碎石：**5-10mm、10-20mm、20-40mm | 有营业执照；有产品合格证 |
| **块石（片石）：**100-300mm | 有营业执照；有产品合格证 |
| **砂子：**特细、天然砂、机砂等 | 有营业执照；有产品合格证 |
| 包二 | **外墙腻子：**不指定品牌型号，报价人自行报价 | 有营业执照；有产品合格证 |
| **外墙漆：**不指定品牌型号，报价人自行报价 | 有营业执照；有产品合格证 |
| 包三 | **砖瓦：**青砖（120-240mm）**、**红砖（120-240mm）、8字砖、透水砖、四叶花、铜钱花砖、小青瓦 | 有营业执照；有产品合格证 |
| **防腐木：**150mm\*150mm、150mm\*50mm\*50mm | 有营业执照；有产品合格证 |
| **水泥仿木桩围栏：**5根一组：直径100mm、高300mm/高600mm/高900mm；单根：直径100mm、高300mm/高600mm/高900mm | 有营业执照；有产品合格证 |
| **植物：**台湾二号草皮、红花满天星（株高200mm）、栀子花（株高300mm）、木春菊栀子花（株高300mm）、春娟（株高200mm）、金桂（胸径80mm）、三角梅（株高550mm）、金叶女贞球（株高800mm）、 | 要求植物无病虫害、根系发达，有良好的须根，树木树干通直 |
| 设 备 租 赁 | 包四 | **挖掘机：**60轮式挖机 | 设备合格证件，操作员资质证书、自行维修（含油费、不含人工工资） |
| **装载机：**装载机50型 | 设备合格证件，操作员资质证书、自行维修（含油费、不含人工工资） |
| **自卸车：**自卸车8t、自卸车10t、自卸车12t | 设备合格证件，操作员资质证书、自行维修（含油费、不含人工工资） |
| 包五 | **钢管架（含扣件、安装）：**钢管要求外径48.3mm、壁厚3.6mm | 钢管质量符合国家标准，无严重腐蚀、无明显弯曲/压扁/扭曲等变形情况，不得有裂纹等缺陷。扣件的质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》的规定 |
| 聘用专业技术人员 | 包六 | **监理：**1名，年龄20-60岁，身体健康，有监理相关证书或资质，公司或自然人均可。 | 最高限价：包干价1万元 |
| 包七 | **审计：**1家，合法成立的法人企业，具有相关资质，从事过推广以工代赈村民自建工程审计工作的优先 | 最高限价：包干价0.4万元 |