附件1

# 石笋镇玉峰村试点示范村建设项目租购聘询价内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 包号 | 名称及规格 | 规格要求和基本条件（最高限价不能高于财政评审价） |
| 材 料 采 购 | 包一 | **水泥：**32.5级 | 根据项目施工进度实时提供；有营业执照；有产品合格证。 |
| **碎石：**10—20mm | 根据项目施工进度实时提供；有营业执照；有产品合格证。 |
| **砂子：**天然砂 | 根据项目施工进度实时提供；有营业执照；有产品合格证。 |
| **石粉：**符合行业标准 | 根据项目施工进度实时提供；有营业执照；有产品合格证。 |
| 包二 | **墙面：**包含钢管架（含运输、装卸费用、安装及拆除费用）、1遍墙固（包含材料、人工）、2遍外墙腻子（包含材料、人工）、1遍外墙漆（包含材料、人工），按平方米报价（报一个价格），按墙面面积收方。 | 钢管质量符合国家标准，无严重腐蚀、无明显弯曲/压扁/扭曲等变形情况，不得有裂纹等缺陷。扣件的质量和性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》的规定；墙固、外墙腻子、外墙漆要求有产品合格证；外墙平整度较好，用2米靠尺检查，平整度误差≤4mm。 |
| 包三 | **砖瓦：**老旧仿古青砖（120—240mm）、红砖（120—240mm）、8字砖、透水砖、四叶花、铜钱花砖、小青瓦、高分脂花格、花窗、筒瓦、滴水瓦、脊瓦、翘角瓦 | 符合规格要求、无明显破损，不得影响使用；有营业执照。 |
| **石器：**长碾子（1.6m）、短碾子（1.2m）、磨盘（直径600mm）、磨墩（直径400mm）、兑窝（宽400mm）、石脚盆（直径600mm）、石槽（长度0.4—0.6m、0.6—0.8m、0.8—1.10m）、元宝槽（直径400mm）、石缸（长度0.8m、1m）、碎拼石（厚度25—40mm）、碾滚（直径250mm）。 | 符合规格要求、无明显破损，不得影响使用；有营业执照。 |
| **陶器：**沙钵（高200mm、高250mm）、坛子（高300mm、高400mm）、土陶罐（高250mm、高300mm） | 符合规格要求、无明显破损，不得影响使用；有营业执照。 |
| **木料：**防腐木**（**150mm\*150mm、150mm\*50mm\*50mm**）、**方料、角板、风檐板、领子。 | 符合规格要求、无明显破损，不得影响使用；有营业执照。 |
| **水泥仿木桩围栏：**5根一组：直径100mm、高300mm/高600mm；单根：直径100mm、高300mm/高600mm | 有营业执照；有产品合格证。 |
| **植物：**常青藤、千层金（株高1800mm—2000mm）、红叶石楠（地苗）、红叶石楠（冠幅800mm）、木槿花（株高2000mm）、麦冬、扁竹根、菖蒲（小）、西洋鹃、冬青（株高1500mm—1800mm）、金边吊兰、木春菊、栀子花（地苗）、石竹、四季茶花（株高500mm—600mm）、佛甲草、铜钱草、桂花（地径100mm、株高3000mm、冠幅2000mm）、红梅（地径60—80mm、株高2000mm）、朴树（地径150mm、株高4000mm） 桃树（地径100mm、株高1500mm）、李树（地径100mm、株高3000mm）、蓝花楹（地径150mm、株高4000mm）、葱兰（株高200mm） | 有营业执照；有园林绿化施工或者苗木经营范围，植物无病虫害、根系发达、有良好的须根。 |
| 聘用专业技术人员 | 包四 | **资料服务：**1家，负责根据现场实际建设情况绘制图纸、编制工程量清单、编制施工技术资料、项目结算资料。 | 最高限价：包干价2.5万元。 |
| **审计：**1家，合法成立的法人企业，具有相关资质，从事过推广以工代赈村民自建工程审计工作的优先 | 最高限价：包干价0.4万元。 |