附件1

大安镇2025年以工代赈示范工程项目租购聘询价内容

类别	名称及规格	规格要求和基本条件（最高限价不能高于财政评审价）
采购材料	涵管：DN500（按米报价）	根据项目施工进度实时提供；有营业执照；有产品合格证。
水泥：32.5级、42.5级（按吨报价）	根据项目施工进度实时提供；有营业执照；有产品合格证。
碎石：10—20mm（按吨报价）	根据项目施工进度实时提供；有营业执照；有产品合格证。
砂子：天然大河砂（按吨报价）	根据项目施工进度实时提供；有营业执照；有产品合格证。
片石：15-35cm（按吨报价）	根据项目施工进度实时提供；有营业执照；有产品合格证。
石粉：符合行业标准（按吨报价）	根据项目施工进度实时提供；有营业执照；有产品合格证。
租赁机械	挖掘机：75、150轮式挖机（按小时报价）	设备合格证件，操作员相关资质证明。报价为包干价，包含驾驶员工资（单列）、器械使用期间维修费用、油费、拖车费用等。
装载机：装载机20型、装载机50型（按小时报价）	设备合格证件，操作员相关资质证明。报价为包干价，包含驾驶员工资（单列）、器械使用期间维修费用、油费、拖车费用等。
压路机：压路机20吨（按小时报价）	设备合格证件，操作员相关资质证明。报价为包干价，包含驾驶员工资（单列）、器械使用期间维修费用、油费、拖车费用等。
转运车 ：6-10吨（按天数报价）	设备合格证件，操作员相关资质证明。报价为包干价，包含驾驶员工资（单列）、器械使用期间维修费用、油费、拖车费用等。
洒水车：10立方（按天数报价）	设备合格证件，操作员相关资质证明。报价为包干价，包含驾驶员工资（单列）、器械使用期间维修费用、油费、拖车费用等。
罐车：6立方（按方量报价）	设备合格证件，操作员相关资质证明。报价为包干价，包含驾驶员工资（单列）、器械使用期间维修费用、油费、拖车费用等。
搅拌机：0.75自动搅拌（三相电）、0.25小型自动搅拌（两相电）	设备合格证件，操作员相关资质证明。报价为包干价，器械使用期间维修费用、拖车费用等。
整个工程所需其他工具设备：模板、震动棒、拉纹器等与打路相关设备

聘用专业技术人员	招聘一家公司或一名专业人员，负责整个项目的施工组织，确保按设计和计划施工，负责施工安全和工程质量，根据现场实际建设情况绘制图纸、编制工程量清单、编制施工技术资料、项目结算资料。

公司：具有行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质证书。

个人：年龄26-65岁，具有水利水电或道路相关专业二级及以上建造师职业资格证书及安全员B证，3年以上相关工作经历。	最高限价：包干价9万元。